详细格式见"批量设置载波从节点固定中继路径模板.xls"，具体要求如下：


1、Excel表格格式要求：

   i、 第一行为表头；
   ii、第二行起为待设置的数据信息。


2、Excel单元格内容要求：

   i、 列内容
       a、共16列(目的从节点、父节点A、父节点B~父节点O(最多15个))；
   ii、单元格值要求
       a、目的从节点，待设置的目的从节点表号，表号长度小于等于12位，不足12位时前方自动补0；
       b、父节点，最高15级，表号长度小于等于12位，不足12位时前方自动补0；
       c、父节点应逐个填写，不得跨越填写，不足15个时空白即可。

说明：针对鼎信路由，仅两列有效(目的从节点、父节点A)，即“父节点A”为“目的从节点”的父节点，其它父节点填空即可，否则认为当前行的最后一个父节点为“目的从节点”的“父节点”。
