详细格式见"批量设置采集器聚类参数模板.xls"，具体要求如下：


1、Excel表格格式要求

    i、 第一行为表头；
    ii、第二行起为待设置的数据信息。


2、Excel单元格内容要求：

    i、 列内容
        a、共36列(中继性质、父节点表号、相位、路径高低速、采集器聚类表计1~32表号)；
    ii、单元格值要求
        a、中继性质，直抄/中继，其它值无效；
        b、父节点表号，中继性质为直抄时，父节点表号为空或0，中继性质为中继时，父节点表号不应为0，表号长度小于等于12位，不足12位时前方自动补0；
        c、相位，未知相/A相/B相/C相，其它值无效；
        d、路径高低速，50/100/600/1200；
        e、采集器聚类电表，最多聚类32块电表，表号长度小于等于12位，不足12位时前方自动补0，电表应逐个填写。